**附件1说明：**

响应供应商须对本项目进行整体响应，任何只对其中一部分进行的响应都被视为无效响应。

**一、项目一览表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目内容** | **数量** | **服务期** | **最高限价（含税）** |
| 茂名市电白区妇幼保健院云胶片数字影像服务 | 1 | 5年 |  |

**二、建设内容：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **服务模块** | **功能描述** | **数量** | **备注** |
| 1 | **软件建设** | 影像云平台大众端系统（云胶片系统） | 为患者提供云端电子胶片、影像报告和原始影像信息服务。可通过**扫二维码、短信链接、微信公众号方式**查看，集成介质互联网+服务，医圈问诊服务，患者体验最佳的一体化云胶片服务。 | 1套 |  |
| 2 | 影像云平台专家端系统软件 | 为医生提供移动端和 PC 端调阅审核报告，同时还具备快速会诊分享会诊。医生可以将影像资料分享给专家，并在有效时间内与专家进行阅片交流，提高了医生的诊断水平和工作效率，尤其是在遇到疑难病例时，能够及时获得专家的指导和建议。 | 1套 |  |
| 3 | 影像云平台介质服务管理系统 | 患者如果需要传统胶片或影像下载，线上方便申请，通过邮寄到家的方式，或者线上下载将资料送达患者手中。实现线上线下一体化，不需病人往返医院跑。 | 1套 |  |
| 4 | 影像云平台运营管理系统 | 提供完善的影像数据管理，云胶片权限访问权限，管理介质订单、支付管理、对账功能、数据统计等功能，为影像云平台的管理后台。 | 1套 |  |
| 5 | 医院影像集成中间件系统 | **专业级三层架构的影像中间件，数据交换与业务流程处理及影像集成**，支持多线程、多点并发访问，具备自动负载均衡与容错功能，支持DICOM网关功能，实现影像数据的高效传输与存储。其优势在于高稳定性、扩展性强、安全可靠。 | 1套 |  |
| 6 | 影像云平台医圈管理系统 | 医圈管理可以提供医生与医生，患者与医生的交流平台，提供医生沟通交流会议室，实现院内、院外专家交流沟通平台，便捷的问诊服务，提升就医体验。 | 1套 |  |
| 7 | 影像云平台监控大屏系统 | 影像云监控大屏采用可视化展示，直观呈现云胶片应用数据，实时监管系统运行状态，助力医院高效管理影像服务。 | 1套 |  |
| 8 | 手术室医学影像电子阅片器系统软件 | 手术室扫码、输入病人DI，姓名等快速定位病人查看原始影像，手术定位，本院或外院云胶片均可调阅。 | 1套 |  |
| 9 | 自助报告打印系统 | 患者扫码即获取报告，确保患者隐私安全。 | 1套 |  |
| 10 | 远程监控与维护管理系统 | 实时远程服务查看运行状态，维护工程师采用专业远程维护、避免使用第三方维护软件中毒，提高设备稳定性和可靠性。 | 1套 |  |
| 14 | **接口** | 对接医院影像系统接口 | 与医院影像系统对接 | 1项 |  |
| 15 | 对接微信公众号接口 | 与医院微信平台对接 | 1项 |  |
| 16 | 对接短信平台接口 | 与短信平台对接 | 1项 |  |
| 17 | **配套硬件** | 云资源  配套硬件 | 云数据库服务器 | 1台 |  |
| 18 | 云中间件服务器 | 1台 |  |
| 19 | 云接口前置服务器 | 1台 |  |
| 20 | 云应用服务器 | 1台 |  |
| 21 | 云通讯前置服务器 | 1台 |  |
| 22 | 云存储 | 1台 |  |
| 23 | 云三级等保 | 1项 |  |
| 26 | 网络 | 1条 |  |
| 27 | 胶片终端打印机 |  | 1台 |  |

科室负责人（签名）：